|  |  |
| --- | --- |
| **属性** | **参数值** |
| 商品目录 | 排母 |
| 间距 | 2mm |
| 总孔位数 | 22 |
| 排数 | 2 |
| 插孔结构 | 2x11P |
| 行距 | 2mm |
| 安装类型 | 直插 |
| 圆孔/方孔 | 方孔 |
| 额定电流 | 2A |
| 额定电压 | - |
| 插孔方向 | 顶部 |
| 塑高 | 4.3mm |
| 工作温度范围 | -40℃~+105℃ |

https://item.szlcsc.com/3245400.html